**多功能一体化产床等医疗设备主要要求**

**一、多功能一体化产床 （进口品牌） 1张**

1.多功能，自动化程度高，既能做孕妇分娩时的接产床，又可用作孕妇产前或产后的休息床。

2.脚部承重≥180kg（可用于特殊人群的跪式检查，如孕妇，体重大，背部有疾病者）。

3.一键式释放产床护栏，下降后可收于床面下，实现推车产床间零间隙转移。

4.床垫面用纳米技术植入银离子，具有银离子抑菌功能，减少病菌滋生。

5.质保期≥2年。

**二、呼吸机（小儿） （进口品牌） 1台**

1.电动电控涡轮式呼吸机，屏幕≥13寸高清触摸屏

2.通气类型涵盖：有创、无创、氧疗功能；适用于成人、儿童，标配新生儿通气模块，内置电池≥4小时方便临床转运。

3.动态肺视图：动态图形直观显示病人静态顺应性、静态气道阻力，并根据患者个体化情况

4.支持通气方案预设功能，根据患者类型（成人、儿童）、性别、身高和肺部病理特征、通气模式，自动设定通气参数和报警参数；并可保存至U盘，预设方案≥10个，并可导出、导入，删除。

5.质保期≥2年。

**三．纤维支气管镜 （进口品牌） 2套**

1.用于呼吸道观察，临床诊断、治疗，吸痰，辅助气管插管等。

2.设备采用玻璃纤维传导光束，图像更真实。

3.工作长度≥880mm，有效长度≥600mm。

4.外径≥3.5，内径≥1.4，数量：1套。

5.外径≥4.9，内径≥2.0，数量：1套。

6.质保期≥2年。

**四、普通产床：2套**

1. 具有自主研发的内藏式腿板功能，内藏时可满足孕妇的生育体位；抽出时可满足孕妇和孩子的平躺体位。

2.产床设置有可充电式内部电源，一旦网电源中断，设备可由内部电源短时应急工作。

3.护栏上双面手操控按钮设置，可方便提供孕妇和医护人员操纵产床体位。

4.质保期≥2年。

**五、妇科检查床：3套**

1.检查床配有手动控制器和脚踏控制器，可分别控制床的各个位置，便于医生检查操作。

2.床面造型根据人体功能设计，美观新颖。床垫采用耐消毒、防水优质材料无缝包制，经久耐用。

3.配有手术座椅，方便医生坐位开展手术。

4.质保期≥2年。

**六、病人监护仪：5套**

1.≥10英寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率达800\*600

2.整机无风扇设计，为科室提供更安静的治疗环境，减小临床交叉感染的风险

3.配置3/5导心电（ECG），呼吸（Resp），无创血压（NIBP），血氧饱和度（SpO2），脉搏（PR）和双通道体温（Temp）参数监测

4.无创血压监测提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，满足临床应用

5.质保期≥2年。

**七、新生儿中央监护站（一拖六）**

1.中心监护系统支持≥19寸液晶屏幕显示，≥1280×1024高分辨率彩色液晶显示。

2.中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式。

3.监护仪为模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4，显示屏≥12英寸彩色触摸屏，高分辨率≥1280\*800像素。

4.监护仪提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿

5.监护仪支持升级模块，与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

6.质保期≥2年。

**八、单道微量注射泵：3台**

1.在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。

2.防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出。

3.主机方便携带。

4.质保期≥2年。

**九、双道微量注射泵：1台**

1.全中文软件操作界面。

2.快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间。

3.具有≥4种注射模式可选。

4.在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。

5.质保期≥2年。

**十、输液泵：1台**

1.双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥50ul的单个气泡，多档可调，连续气泡监测功能：可以设置每小时0.1-4ml的累积气泡报警阀值，1小时内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警。

2.在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。

3.质保期≥2年。