**医用电子血压计主要技术参数**

1. 采购数量：42台
2. 技术要求：
3. 测量原理 示波法/听诊法；
4. 测量位置 上臂；
5. 压力测量范围 0～300mmHg；
6. 脉搏测量范围 40～200次/分；
7. 测量精度

压力精度： ±3mmHg（±0.4KPa）；

脉搏测量精度： ±5%；

1. 满足计量检测要求 ；
2. 电源：交直流两用；

8.配置要求：主机1台、血压袖带1个、电源适配器1个、电池1组；

9.质保期：质保12个月。