**《牙科CT机等一批医疗设备采购及安装项目》**

**主要要求**

**品目1** 、牙科CT机 （国产或进口品牌） 1套

1、定位装置：三点定位系统，主机自带前额夹，左右颞夹。

2、三合一的功能，须具备三块传感器。CT使用带碘化铯涂层的非晶硅平板影像传感器；头颅侧位使用带碘化铯涂层的CCD影像传感器。

3、软件带影像传输功能，可实现多院区互通，同时需将牙片机接入系统，实现数字化，并承担接入医院系统相应的端口费用。

4、为满足牙科CT机及牙片机使用条件，需按规范做好防辐射措施并办理取得预、控评证书，包含在投标总价中。

5、设备质保期两年。

**品目2 、**超声根管治疗仪 （国产或进口品牌） 1台

1.内带≥15个可供医生自行设置的程序。

2.在30- 420 gcm 范围内可设置≥10个间隔扭距值。

3.设备质保期两年。

**品目3** 、热牙胶充填系统 （国产或进口品牌）1套

1、360度灵敏开关直接控制（非枪筒式设计）。

2、回填手柄机头部位由马达驱动，牙胶回填均匀可控。并可清楚显示牙胶剩余量。

3.设备质保期两年。

**品目4、** 脑电图仪 （国产品牌） 1套

1、具备常规脑电图、脑电地形图和视频脑电图功能；

2、脑电放大盒通道数≥20通道；

3、主要配置有主机、台车、打印机、视频系统模块等；

4、具有振幅整合脑电功能；

5、设备质保期两年。

**品目5** 、肠内营养泵 （国产品牌） 3台

1、锁紧夹具可以旋转，横竖方向均可安装。

2、输液方式：横向全挤压输液方式。

3、设备质保期两年。