| **序号** | **货物名称** | **数量** | **单位** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字式十二道心电图机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 动脉硬化检测仪 | 1 | 台 |  |
| 3 | 高血压达标中心接口 | 1 | 套 | 含三年对接费 |
| 4 | 24小时动态血压测量仪 | 3 | 台 |  |
| 5 | 信息工作站（身高体重+血压测量工作站） | 1 | 套 |  |
| 6 | 信息工作站（血压测量工作站） | 1 | 套 |  |
| 7 | 医用电子血压计 | 4 | 台 |  |
| 8 | AI健康问诊一体机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 智能平板一体机 | 2 | 台 |  |
| 10 | 租赁柜 | 2 | 台 |  |
| 11 | 移动式等离子体空气消毒机 | 1 | 台 |  |
| 12 | 远程血糖仪 | 30 | 台 |  |
| 13 | 远程血压仪 | 30 | 台 |  |
| 14 | 电脑 | 15 | 套 |  |
| 15 | 打印机 | 2 | 台 |  |

**慢病健康管理中心货物采购项目清单及技术参数要求**

一、货物清单

二、技术参数

1. **数字式十二道心电图机**

1.1标准12导联心电信号采集；

1.2数据能导入导出；

1.3通过有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传；

1.4支持有线、无线的方式进行联网；

1.5通过CE认证、FDA注册及ETL认证.

1. **动脉硬化检测仪**

2.1能同步测量血压，同步检测ABI、baPWV；

2.2能显示心音图、心电图、四肢脉搏波形图；

2.3通过网线、WIFI、3G对接平台；

2.4能自动生成报告；

2.5 工作站需对接健康管理平台，接口费由供应商承担。

1. **高血压达标中心接口**

3.1对接国家高血压达标中心平台，含三年对接费。

**4、24小时动态血压测量仪**

4.1 24小时动态血压监护功能可自动和手动启动测量，可记录≥350条动态血压测量数据；

4.2 对接健康管理平台，接口费由供应商承担；

4.3 能通过采集工作站将原始数据上传至服务器，通过分析诊断工作站将原始数据下载后进行分析、出具报告，并将报告回传服务器。

**5、信息工作站**（**身高体重+血压测量工作站）**

5.1 身高体重模块

5.1.1测量精度：体重测量误差≤±100g，身高测量误差≤±5mm

5.1.2 RS-232通讯功能

5.2 血压模块

5.2.1 232 串口和USB传输方式

5.3 控制单元配置

5.3.1数据上传方式 ：通过 RJ45 或 WIFI，连接 HIS 系统或者网络平台。

5.4 对接健康管理平台，接口费由供应商承担。

**6、信息工作站（血压测量工作站）**

6.1 血压模块

6.2 对接健康管理平台，接口费由供应商承担。

**7、医用电子血压计**

7.1超压保护，急速排气保护，急速排气时间≤10秒；

7.2有身份证识别器，数据传输功能。

**8、AI健康问诊一体机**

8.1 4G网络 支持中国移动/联通/电信三大供应商的LTE网络；

8.2软件要求：

互联互通：需要与健康管理平台对接，并实现数据互联互通，接口费由供应商承担；

功能需求：支持智能扫码，已完成患者的身份信息确认；依托平台的智慧大脑，实现对高血压、糖尿病、严重精神障碍等慢病患者的预问诊业务，并支持后台自定义调整与更新；患者本次预问诊信息可在患者就诊时实现实时发送给问诊医生，提高医生工作效率；支持数据同步更新的到患者的健康档案，为后期与电子病历的互联互通奠定坚实基础；

**9、智能平板一体机**

9.1 4K超高清显示

9.2无线传屏功能

9.3具有Type-C接口，可支持手机充电、音视频信号传输、外部设备调用本机摄像头、麦克风及扬声器。

**10、租赁柜**

10.1规格：高1910mm×宽1100mm×深400mm ±50mm；

10.2 对接慢病中心门诊系统，接口费由供应商承担。

**11、移动式等离子体空气消毒机**

11.1 等离子体＋静电吸附消毒灭菌；含活性炭分子过滤器、初效过滤器；

11.2循环风量≥1000m³/h；

11.3产品通过ISO9001和ISO13485双认证。

**12、远程血糖仪**

12.1测量数据传输到健康管理平台，接口费用由供应商承担；

12.2设备所使用的试剂耗材需在三明联盟药品耗材联合限价采购平台购买。

**13、远程血压仪**

13.1测量准确度： 压力≤±3mmHg(±0.4kPa)，脉率数≤±5%

13.2 全中文热敏打印报告

13.3测量数据传输到健康管理平台，接口费用由供应商承担。

**14、电脑**

14.1 CPU：英特尔酷睿i3系列处理器；

14.2 内存：≧8GBDDR4；

14.3 硬盘：≧1TB 7200转机械硬盘；

14.4 系统：Windows10系统；

14.5 显示器：≧21.5寸。

**15、打印机**

15.1 黑白激光打印机，支持自动双面打印、复印、扫描。

三、质保期12个月。