**《牙科CT机、超声根管治疗仪、热牙胶充填系统、脑电图仪、肠内营养泵》品目内容**

品目1 、牙科CT机 （进口品牌） 1套

1、定位装置：三点定位系统，主机自带前额夹，左右颞夹。

2、三合一的功能，须具备三块传感器。CT使用带碘化铯涂层的非晶硅平板影像传感器；头颅侧位使用带碘化铯涂层的CCD影像传感器。

3、接入我院相关医疗应用系统，所产生的费用，由中标方承担。

4、质保期≥两年

品目2 、超声根管治疗仪 （进口品牌） 1台

1.内带≥15个可供医生自行设置的程序。

2.在30- 420 gcm 范围内可设置≥10个间隔扭距值。

3.质保期≥两年

品目3 、热牙胶充填系统 （进口品牌）1套

1、360度灵敏开关直接控制（非枪筒式设计）。

2、回填手柄机头部位由马达驱动，牙胶回填均匀可控。并可清楚显示牙胶剩余量。

3.质保期≥两年

品目4、 脑电图仪 1套

1、具备常规脑电图、脑电地形图和视频脑电图功能；

2、脑电放大盒通道数≥20通道；

3、主要配置有主机、台车、打印机、视频系统模块等；

4、具有振幅整合脑电功能；

5、质保期≥两年

品目5 、肠内营养泵 3台

1、锁紧夹具可以旋转，横竖方向均可安装。

2、输液方式：横向全挤压输液方式。

3、质保期≥两年